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Koupelnové stoličky „PRIME“
REF: 0805514 / 0813173 / 0813174
Zdravotnický prostředek třídy I, nesterilní
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1. URČENÍ POUŽITÍ
Koupelnové stoličky jsou určeny:
· pro osoby s omezenou mobilitou 
· pro seniory 
· pro osoby se sníženou stabilitou při stání 
Použití:
· ve sprše 
· ve vaně 
· mimo vanu 
👉 umožňují hygienu vsedě
👉 snižují riziko uklouznutí a únavy 

2. INDIKACE
Vhodné pro:
· osoby s omezenou mobilitou dolních končetin 
· osoby s problémy v oblasti kyčlí a zad 
· uživatele invalidního vozíku 
· osoby, které nevydrží stát při sprchování 
Uživatel musí:
· udržet rovnováhu vsedě 
· být schopen samostatně sedět a vstát 

3. KONTRAINDIKACE
Nevhodné pro osoby:
· s poruchou rovnováhy 
· s poruchou vnímání 



4. POPIS ZAŘÍZENÍ
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· hliníkový rám 
· sedák PP + Fiber 
· výškově nastavitelné nohy 
· protiskluzové koncovky 

⚠️ 5. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
· Nepoužívejte bez přečtení návodu 
· Nepřekračujte maximální nosnost: 160 kg 
· Nepoužívejte poškozený výrobek 
⚠ Důležité:
· Nepoužívejte na kluzkém povrchu bez kontroly stability 
· Nepoužívejte k jinému účelu 
· Nezvedejte výrobek za odnímatelné části 
· Dávejte pozor na pohyblivé části 
👉 nenechávejte děti bez dozoru 

 6. PŘED POUŽITÍM
Zkontrolujte:
· stav rámu (bez prasklin) 
· dotažení šroubů 
· správnou montáž 
· opotřebení částí 
👉 nohy musí pevně dosedat na podklad
👉 výrobek musí být stabilní 

🔧 7. MONTÁŽ
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Postup montáže:
1. Připevněte nohy ke konstrukci sedáku 
2. Zajistěte spojovací prvky 
3. Nasaďte protiskluzové koncovky 
4. Nastavte požadovanou výšku pomocí aretace 
5. Zkontrolujte stabilitu 
👉 postup je shodný pro všechny modely 
 8. POUŽITÍ
· umístěte stoličku do sprchy / vany 
· zkontrolujte stabilitu 
· posaďte se doprostřed 
👉 před použitím vždy ověřte, že se neviklá
⚠ Nenechávejte uživatele bez dozoru 

 9. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE
Postup:
1. Použijte ochranné rukavice 
2. Odstraňte nečistoty 
3. Použijte vodu nebo jemný čisticí prostředek 
4. Otřete suchým hadříkem 
5. Nenechávejte mokré 
❌ nepoužívejte chemické čističe
👉 dezinfekce: jemný dezinfekční prostředek 

 10. ÚDRŽBA
· pravidelná kontrola stavu 
· kontrola spojů 
· kontrola opotřebení 
👉 chraňte před poškozením (řezy, oděrky) 

 11. SKLADOVÁNÍ
· suché prostředí 
· mimo zdroje tepla 

 12. TECHNICKÉ PARAMETRY
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REF 0805514 (čtvercová)
· rozměry: 42 × 42 cm 
· sedák: 35 × 35 cm 
· výška: 39 – 54,5 cm 
· nosnost: 160 kg 
· hmotnost: 1,7 kg 
REF 0813173 (kulatá)
· rozměry: 35,5 × 35,5 cm 
· sedák: 35 × 35 cm 
· výška: 39 – 54,5 cm 
· nosnost: 160 kg 
· hmotnost: 1,5 kg 
REF 0813174 (trojúhelníková)
· rozměry: 51 × 51 cm 
· sedák: 42,5 × 42,5 cm 
· výška: 38,5 – 54 cm 
· nosnost: 160 kg 
· hmotnost: 1,3 kg 

 13. LIKVIDACE
· nevyhazujte do komunálního odpadu 
· likvidujte dle místních předpisů

⚠️ 14. HLÁŠENÍ INCIDENTU
Závažné události hlaste:
· výrobci 
· SÚKL 

🛡️ 15. ZÁRUKA
· 2 roky 
Nevztahuje se na:
· opotřebení 
· nesprávné použití 
· neautorizované opravy 

📄 16. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
· zdravotnický prostředek třídy I 
· MDR 2017/745 
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Symboly na etiketě, obalu či používané v manuálu

[image: Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky]
[image: ]                                                                               
zdravotnický prostředek                              
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číslo produktu
	

výrobní číslo

šarže
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unikátní označení produktu


udržujte v suchu


zacházejte opatrně


použití pouze ve vnitřních prostorách
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označení CE


datum výroby


čtěte informace pro použití


nepoužívejte pokud je obal poškozen



nepokládejte
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